**Муниципальное автономное**

**дошкольное образовательное учреждение**

**Центр развития ребенка – детский сад №13 «Сказка»**

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО**

Председатель ППО МАДОУ приказом заведующего

ЦРР – детский сад №13 «Сказка» МАДОУ ЦРР –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Ермолаева детский сад №13 «Сказка»

«12» ноября 2014 г. от «13» ноября 2014 г. № 163

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Блохина

**ИНСТРУКЦИЯ №\_\_\_**

**по охране труда**

**при погрузочно - разгрузочных работах**

**г.Краснокаменск, 2014**

**1. Общие требования безопасности**

1.1 Требования данной инструкции обязательны для выполнения их всеми лицами постоянно или временно исполняющими обязанности грузчиков при погрузочно-разгрузочных работах.

1.2 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руководством ответственного лица, назначенного заместителем заведующего по хозяйственной работе.

1.3 Устанавливаются следующие предельные нормы переноски и передвижения тяжестей:

- для женщин - 15 кг;

- для мужчин - 50 кг

1.4. Переносить материалы на носилках можно в исключительных случаях на расстояние не более 50 метров по ровному пути.

1.5. Рабочим, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, кроме обеденного перерыва предоставляются небольшие перерывы для отдыха, входящие в состав рабочего времени.

1.6. Рабочие, занятые погрузочно- разгрузочными работами должны надевать спецодежду, а в необходимых случаях, средства индивидуальной защиты (очки, респиратор и др.)

**2. Требования безопасности перед началом работы.**

2.1 Перед началом работы ознакомиться с заданием, сроками и условиями безопасного выполнения работ.

2.2. Привести в порядок рабочую спецодежду, застегнуть или подвязать обшлага рукавов, надеть головной убор, индивидуальные защитные средства.

2.3 Осмотреть место предстоящей работы привести его в порядок.

2.4 Перед началом работы грузчик обязан:

-подобрать инструмент и приспособления для перемещаемого груза.

-проверить исправность инструментов, приспособлений, а также средств индивидуальной защиты:

-проверить освещение рабочего места, при недостаточном освещении доложить об этом лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов.

2.5 Перед началом работы каждое место груза должно быть тщательно осмотрено. Если будут обнаружены хотя бы малейшие повреждения тары, с грузом обращаться особенно осторожно. Переноска стеклянных емкостей (бутылей) за ручки корзины разрешается только после предварительной проверки ручек корзины.

2.6 При повреждении тары немедленно вызвать ответственного за погрузку, который обязан указать безопасные способы производства работ.

2.7 Запрещается производить работы на захламленных площадках. В зимнее время погрузочно - разгрузочные площадки необходимо регулярно очищать от снега и льда, а также посыпать песком.

**3 Требования безопасности во время работы.**

3.1. При транспортировке груза следует соблюдать установленные нормы подъема и горизонтального перемещения.

3.2. Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует перемещать при помощи специальных ланов или других приспособлений.

3.3. При перемещении баллонов со сжатыми газами, материалов в стеклянной таре необходимо применять меры против толчков и ударов, запрещается переносить и перевозить баллоны с кислородом совместно с маслами и быстровоспламеняющимися жидкостями.

3.4. При погрузочно-разгрузочных работах грузчикам запрещается:

- запускать двигатель автомобиля;

- выполнять работу на автомобилях и прицепах с неустроенными полями, бортами и запорами кузова;

- находиться в кузове автомобиля, прицепа или полуприцепа при погрузке грузов механизмами или из бункеров;

- во время движения транспорта запрещается грузчикам производить какую - либо работу.

3.5. Если во время движения будет обнаружено смещение груза, ослабление крепления или открывание борта, то об этом следует немедленно сообщить водителю, который должен остановить автомобиль, только после этого можно продолжать движение.

3.6. Грузы в ящиках и мешках при погрузке на складе укладывают в устойчивые штабеля. Высота штабелей должна быть не более 3 метров при ручной погрузке.

3.7. Складывать ящики и кипы в закрытых складах разрешается так, чтобы ширина главного прохода была не менее 3-5,5 метра.

3.8. Переноска кадко-бочковых грузов на спине, независимо от их массы, запрещается.

3.9. При возникновении опасных моментов или обстоятельств, ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ должен немедленно принять меры предосторожности, а если невозможно это, прекратить работы до устранения опасности.

**4. Требования безопасности по окончании работы.**

4.1. Проверить крепление уложенных в штабеля грузов. Торчащие гвозди и концы железной обивки (обвязки) должны быть вбиты в доски упаковки.

4.2. Убрать из проходов ненужную упаковку и упаковочный материал. Убрать рабочее место.

4.3. Рабочий инвентарь и приспособления поставить на места постоянного хранения.

**5. Ответственность за несоблюдение требований инструкции.**

За несоблюдение требований данной инструкции виновные несут ответственность в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждения и трудовым законодательством.

**Согласовано**

**Заместитель заведующего по хозяйственной работе**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Овчинникова Л.В.