Муниципальное автономное

дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребёнка – детский сад №13 «Сказка»

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО**

Председатель ППО МАДОУ приказом заведующего

ЦРР – детский сад №13 «Сказка» МАДОУ ЦРР –

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Ермолаева детский сад №13 «Сказка»

«12» ноября 2014 г. от «13» ноября 2014 г. № 163

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Блохина

ИНСТРУКЦИЯ № \_\_\_\_\_

по охране труда при работе

с жарочным шкафом

г.Краснокаменск, 2014 г.

1. Общие требования охраны труда

1. К самостоятельной работе с жарочным шкафом допус­каются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответст­вующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха.
3. При работе с жарочным шкафом возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

-термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного шкафа или горячих противней;

-поражение электрическим током при неисправном зазем­лении корпуса жарочного шкафа и отсутствии диэлектрического коврика.

1. При работе с жарочным шкафом должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: ха­лат, передник, хлопчатобумажные косынка или колпак, диэлек­трический коврик.
2. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
3. На пищеблоке должна быть мед. аптечка с набором необ­ходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
4. Работающие; обязаны соблюдать правила Пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем.
5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации ДОУ.

В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение ин­струкции, по охране труда, привлекаются к дисциплинарной! ответственности в соответствии с правилами внутреннего тру­дового распорядка и при необходимости подвергаются вне­очередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2. Убедиться в наличии на полу около жарочного шкафа диэлектрического коврика.
3. Проверить надежность подсоединения защитного зазем­ления, к корпусу жарочного шкафа, а также целостность подво­дящего электрического кабеля.

2.4. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока.

3. Требования охраны труда во время работы

1. Встать на диэлектрический коврик и включить жароч­ный шкаф, убедиться в нормальной его работе.
2. Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты.
3. Довести температуру в жарочном шкафу до установлен­ной нормы в зависимости от исходных изделий.
4. Соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во избежание ожогов лица и дыхательных путей раска­ленным воздухом.

3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать противни с выпечкой из жарочного шкафа, используя прихватки:

3.6. Следить за температурой жарочного шкафа, не допус­кать его перегревания.

3.7. Не оставлять без присмотра включенный в сеть жароч­ный шкаф.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

1. При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить жарочный шкаф, сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устране­ния неисправности.
2. При коротком замыкании и загорании электрооборудо­вания жарочного шкафа немедленно выключить его и присту­пить к тушению очага возгорания углекислотным или порошко­вым огнетушителем.
3. При получении травмы оказать первую помощь постра­давшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4. При поражении электрическим током немедленно от­ключить жарочный шкаф от сети, оказать пострадавшему пер­вую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, со­общить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

1. Выключить жарочный шкаф и после его остывания про­мыть горячей водой.
2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО:

**Заместитель заведующего по хозяйственной работе \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Овчинникова Л.В./**