|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОс председателем профсоюзного комитета МКДОУ детский сад с.Н-Иреть\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Петухова | УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заведующий МКДОУ детский сад  с.Н-Иреть М.Н.Гайнулина детский сад с.Н-Иреть Приказ № 8 от 10.02. 2014 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при работе с водонагревателем**

**1.**      **Общие требования по охране труда**

1.1.  К самостоятельной  работе с электрическим водонагревателем допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие специальную подготовку, инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности, имеющие медицинский осмотр о состоянии здоровья.

      1.2.  При работе с электроводонагревателем  на работника возможно воздействие опасных производственных факторов :

  - ожоги рук при касании нагретых частей прибора  или паром нагретой воды;

  - поражение электрическим током.

      1.3. При работе с водонагревателем должна быть использована спецодежда: хлопчатобумажный халат, косынка, резиновые калоши, резиновые перчатки, диэлектрический коврик.

       1.4. В помещении пищеблока должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

        1.5.  Работник должен знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения и уметь пользоваться порошковым огнетушителем, соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии.

**2.**      **Требования безопасности перед началом работы**

2.1.Перед началом работы зрительно убедитесь в исправности электросети, электрошнура, вилки, розетки.

2.2. Оденьте спецодежду: халат, косынку, резиновые калоши, перчатки.

2.3. Проверьте наличие воды в водонагревателе.

2.4. Находясь на резиновом коврике включите автомат-включатель.

2.5. Строго запрещается включать водонагреватель незаполненным водой.

**3.**      **Требования безопасности во время работы**

3.1. Строго запрещается оставлять водонагреватель включенным в электросеть без присмотра.

3.2. Нельзя подогревать мыльные и щелочные растворы.

3.3. Нельзя располагать вблизи водонагревателя легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

3.4. Строго следить за работой водонагревателя, не дотрагиваться до металлических частей корпуса и горячей воды рукой.

3.5. При окончательном подогреве воды отключите автомат водонагревателя.

3.6. Посторонним лицам, детям вход в пищеблок строго воспрещен.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При появлении неисправности в работе водонагревателя (искрение, запах) немедленно прекратить работу и отключить оборудование от электросети, сообщить об неисправности руководителю.

4.2.  При появлении пожара немедленно отключить водонагреватель от электросети, приступить к пожаротушению порошковым огнетушителем, сообщить руководителю.

4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания или пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса.

**5. Требования безопасности после окончания работы**

            5.1. После окончания подогрева воды водонагреватель отключите.

            5.2. На случай отсутствия воды в водонагревателе залейте его новой порцией воды.

            5.3.  Приведите рабочее место в порядок.

 С инструкцией ознакомлен(а):